这是一个针对MCM 2026 A题（智能手机电池建模）的完整解题思路框架。鉴于你的CS背景，我将解题过程转化为“系统仿真”和“算法逻辑”的视角，并使用Mermaid流程图来直观展示每一步的逻辑流。

---

### 第一问 (Q1): 构建连续时间模型 (Model Construction)

**核心任务**：建立描述  变化的微分方程组。
**关键点**：必须基于物理原理（电流积分、焦耳定律），不能是黑箱回归。需要体现“反馈循环”（例如：电流导致发热，高温降低效率）。

**数学建模思路**：

1. **主方程 (State of Charge)**: 
2. **负载分解**: 
3. **辅助方程 (温度)**: 
4. **耦合关系**: 电池内阻  和有效容量  都是温度  的函数。

```mermaid
graph TD
    subgraph Inputs [输入变量]
        A[用户行为 U_t <br> 屏幕/CPU/网络]
        B[环境因素 E_t <br> 环境温度/信号强度]
    end

    subgraph Physics_Model [物理机理层]
        direction TB
        C{负载电流计算 <br> I_total}
        D[组件功耗模型 <br> P = V * I]
        E[热力学模型 <br> d/dt T]
        F[电化学模型 <br> d/dt SoC]
    end

    subgraph Parameters [参数与状态]
        G[电池内阻 R_internal]
        H[有效容量 C_effective]
        I[电池老化因子 SOH]
    end

    A --> D
    D --> C
    C -->|放电电流| E
    C -->|放电电流| F
    B --> E
    
    E -->|温度 T| G
    E -->|温度 T| H
    I --> H

    G -->|影响产热| E
    H -->|决定分母| F

    F --> Output([输出: SoC随时间变化的函数])
    E --> Output2([输出: 电池温度随时间变化])

```

---

### 第二问 (Q2): 耗尽时间预测与不确定性 (Prediction & Uncertainty)

**核心任务**：求解Q1的微分方程，并量化“不确定性”。
**CS视角**：这就是一个 **数值模拟 (Numerical Simulation)** 问题。你需要使用 **RK4 (龙格-库塔法)** 或 **欧拉法** 进行迭代求解。
**不确定性处理**：因为你无法准确知道用户下一秒会干什么，你需要引入 **蒙特卡洛模拟 (Monte Carlo Simulation)**。

**思路**：

1. **定义场景**：游戏（高负载）、视频（中负载）、待机（低负载）。
2. **随机过程**：将用户行为建模为随机过程（例如：CPU负载不是恒定80%，而是  的正态分布）。
3. **模拟**：运行1000次模拟，得到“耗尽时间”的概率分布。

```mermaid
sequenceDiagram
    participant U as 用户场景定义
    participant G as 随机生成器
    participant S as ODE求解器(RK4)
    participant A as 结果分析器

    U->>G: 设定场景 (如: 游戏模式)
    loop 蒙特卡洛模拟 (N=1000次)
        G->>S: 生成随机负载序列 I(t) + 噪声
        S->>S: 迭代求解 dSoC/dt 直到 SoC=0
        S->>A: 记录耗尽时间 T_end
    end
    A->>A: 拟合 T_end 的分布 (直方图)
    A-->>U: 输出: 平均耗尽时间 + 置信区间 (95%)

```

---

### 第三问 (Q3): 敏感性分析 (Sensitivity Analysis)

**核心任务**：通过调整参数，找出哪个因素对电池寿命影响最大。
**CS视角**：类似于程序的“压力测试”或“鲁棒性测试”。

**思路**：

1. **参数集**：温度系数、屏幕亮度指数、电池老化程度、后台进程唤醒频率。
2. **控制变量法**：保持其他不变，改变参数  ±10%。
3. **观察指标**： (续航时间的变化率)。
4. **结论**：例如，“模型对环境温度非常敏感，但对后台刷新率不敏感”。

```mermaid
graph LR
    id1(基准模型参数 Base Params) --> id2{修改单一参数}
    id2 -->|温度 +10%| sim1[运行模拟]
    id2 -->|电池老化 +10%| sim2[运行模拟]
    id2 -->|屏幕功耗系数 +10%| sim3[运行模拟]
    
    sim1 --> res1[记录 ΔTime]
    sim2 --> res2[记录 ΔTime]
    sim3 --> res3[记录 ΔTime]
    
    res1 & res2 & res3 --> Compare{敏感度排序}
    Compare --> Output[龙卷风图 / 敏感性报告]

```

---

### 第四问 (Q4): 策略与建议 (Recommendations)

**核心任务**：基于模型结论，给用户或OS开发者写建议书。
**思路**：将数学结论翻译为人话。

**逻辑链条**：

* **模型发现**： (亮度是非线性的)。 -> **建议**：自动亮度调节算法应更激进地降低高亮度。
* **模型发现**：温度  时，内阻急剧升高，掉电快。 -> **建议**：OS在检测到过热时，应强制降频 (Throttling) 以保护续航，而非仅仅为了保护硬件。
* **模型发现**：信号弱时，基带功率呈指数上升。 -> **建议**：建议用户在地铁等弱信号区域开启飞行模式。

```mermaid
graph TD
    subgraph Model_Insights [模型洞察]
        A[发现1: 温度对容量影响呈非线性]
        B[发现2: 屏幕高亮度区能效极低]
        C[发现3: 弱信号下搜索基站功耗激增]
    end

    subgraph Stakeholders [目标受众]
        User[普通用户]
        OS[操作系统开发者]
        Hardware[硬件厂商]
    end

    A -->|建议: 优化散热策略| Hardware
    A -->|建议: 高温时激进降频| OS
    B -->|建议: 使用深色模式/降低峰值亮度| User
    C -->|建议: 智能网络切换| OS

```

### 总结：你的CS背景如何切入？

1. **在Q1中**：强调你将各个硬件模块（CPU, Screen）抽象为**对象（Objects）**，总电流是这些对象的叠加。
2. **在Q2中**：强调**算法**。使用具体的数值积分算法（如Runge-Kutta 4th Order），并展示你如何处理随机输入（Stochastic Process）。
3. **在代码实现上**：虽然主要交PDF，但如果你的论文中能展示清晰的**伪代码 (Pseudocode)** 来描述你的模拟过程，会非常加分。